CZUJNIK WILGOTNOŚCI

PODPIĘTE TAK JAK NA ZDJECIACH, AC DO [ VP zamiast D4 ], VCC I GND OBOK

A hand holding a black circuit board

Description automatically generatedA hand holding a small black circuit board

Description automatically generated